Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 22
Avser följande produkter:
Shuntopac 20-200 FK
P 	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PSA 	VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION
PSA.23	Förtillverkade shuntgrupper i kylsystem 
Utförande: 	Förtillverkad shuntgrupp för fjärrkylsystem med rörkoppel i tryckkärlsstål. Levereras komplett inklusive dataskylt med funktionsprincip och kopplingsbild samt dokumenterad provtryckning.
Komponenter:	1 st Pump		Fabrikat: 
2 st Styrventil		Fabrikat: 
2 st Injusteringsventiler	Fabrikat: 
3 st Avstängningsventiler	Fabrikat: CPA
5 st Termometrar	Fabrikat: Qvintus
Backventil
Avtappningsdon
Vakuum- och säkerhetsventil 
Brandsäker kåpa
Kondensisolering
Stativutförande:	Stödben
Anslutningsdimension:	DN (20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200)
Anslutningsutförande:	U
Kopplingstyp: 	(Se produktblad för beskrivning av kopplingstyper)
Tryckklass: 	PN 10
Medium:
Rörmaterial:	Tryckkärlsstål EN 1.0345 (P235GH)
Märkning:	
Beräkningsdata:	Flöde returkyla: 
Flöde primärkyla:
Flöde sekundär:
Tillgängligt huvudpump tryck (vid shunt): 
Tryckfall i anslutet objekt på sekundärsidan:
Fabrikat:	TTM
Typ:	Shuntopac Fjärrkyleshunt
Övriga krav:	
Tillval:	Ställdon

Information
Rörkopplet kan levereras i rostfritt stål eller rostskyddsmålas till korrosivitetsklass C4 på begäran. För andra utföranden eller frågor, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se