Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 22
Avser följande produkter:
Shuntopac 65-100 VÅ och Shuntopac 125-200 VÅ
P 	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT
PSA 	VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION
PSA.2	Förtillverkade shuntgrupper 
Utförande: 	Förtillverkad shuntgrupp för värmeåtervinningssystem med rörkoppel i tryckkärlsstål. Levereras komplett inklusive dataskylt med funktionsprincip och kopplingsbild samt dokumenterad provtryckning.
Komponenter:	1 st Pump		Fabrikat: 
1 st Styrventil		Fabrikat: 
2 st Injusteringsventiler	Fabrikat: 
3 st Avstängningsventiler	Fabrikat: CPA
4 st Termometrar (dykrör)	Fabrikat: Qvintus
Backventil
Avtappningsdon
Vakuum- och säkerhetsventil 
Brandsäker kåpa
Kondensisolering

Stativutförande:	Golvstativ
Anslutningsdimension:	DN (65,80,100,125,150,200)
Anslutningsutförande:	U
Kopplingstyp: 	(Se produktblad för beskrivning av kopplingstyper)
Tryckklass: 	PN 10
Medium:
Rörmaterial:	Tryckkärlsstål EN 1.0345, P235GH
Märkning:	
Beräkningsdata:	Flöde:
Tillgängligt huvudpump tryck (vid shunt): 
Tryckfall tilluftbatteri inkl. rör:
Tryckfall frånluftbatteri inkl. rör:
Fabrikat:	TTM
Typ:	Shuntopac Värmeåtervinningsshunt
Övriga krav:	
Tillval:	Ställdon

Information
Rörkopplet kan levereras i rostfritt stål eller rostskyddsmålas till korrosivitetsklass C4 på begäran. För andra utföranden eller frågor, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se